# Template file for 'usbarmory-uboot'
pkgname=usbarmory-u-boot
version=2015.04
revision=3
wrksrc="u-boot-$version"
hostmakedepends="uboot-mkimage bc"
short_desc="USB armory U-Boot files for SD booting"
maintainer="Enno Boland <gottox@voidlinux.eu>"
license="GPL-2"
homepage="https://github.com/hardkernel/u-boot"
distfiles="ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/u-boot-$version.tar.bz2"
checksum="0a1a70df586655f527befa6f12e184e96ed61b126e5a567382321b17200f5d60"

only_for_archs="armv7l armv7l-musl"

do_configure() {
	make distclean
	make usbarmory_config
}

do_build() {
	unset CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS

	if [ "$CROSS_BUILD" ]; then
		make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${XBPS_CROSS_TRIPLET}-
	else
		make ARCH=arm
	fi
}

do_install() {
	vinstall u-boot.imx 600 boot
}
